**Клапан обратный двухдисковый из чугуна**



|  |
| --- |
| **Давление номинальное PN, МПа (кг/см2):** 16**Температура рабочей среды, °С:** от -35 до 130**Присоединение к трубопроводу:** бесфланцевое стяжными шпильками**Материал корпуса:** чугун**Способ управления:** автоматический**Среда:** вода, пар |

| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Высота, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан обратный двухдисковый  | 50 | 45 | 168 | 1,15 |
| Клапан обратный двухдисковый  | 80 | 65 | 236 | 3 |
| Клапан обратный двухдисковый  | 100 | 66 | 298 | 4 |
| Клапан обратный двухдисковый  | 150 |
| Клапан обратный двухдисковый  | 200 |

**Описание товара**

предназначены для предотвращения возвратного потока рабочей среды в трубопроводе в случае, когда давление в нем падает ниже определенного значения.