**Отводы стальные крутоизогнутые из ВГП**



|  |
| --- |
| **Материал корпуса:** сталь  **Среда:** вода, пар, неагрессивные жидкости  **Область применения:** системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |

| **Наименование** | **Ду** | **Толщина стенки, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 15 | 2,5-2,8 | 0,051 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 20 | 2,5-2,8 | 0,081 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 25 | 2,6-3,0 | 0,147 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 32 | 2,6-3,2 | 0,207 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 40 | 2,6-3,4 | 0,336 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП | 50 | 2,8-3,5 | 0,461 |

**Описание товара**

Изготовленные из водогазопроводных труб крутоизогнутые отводы просты в установке и долговечны. Изделия предназначены для работы с неагрессивными средами: паром, водой и иными жидкостями. Благодаря особым свойствам стальных сплавов изготовленные из них детали отличаются высокой прочностью. Они рассчитаны на приварку встык и привлекательны своим продолжительным эксплуатационным ресурсом.