**Клапан обратный из чугуна 19ч21бр**



|  |
| --- |
| **Давление номинальное PN, МПа (кг/см2):** 16  **Присоединение к трубопроводу:** межфланцевое  **Материал корпуса:** ковкий чугун  **Привод:** автоматический  **Среда:** вода, пар при температуре до 225 °C |

| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Высота, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19ч21бр | 50 | 60 | 53 | 2,19 |
| 19ч21бр | 80 | 70 | 71 | 3,84 |
| 19ч21бр | 100 | 80 | 80 | 5,14 |
| 19ч21бр | 150 | 100 | 106 | 11,12 |
| 19ч21бр | 200 | 140 | 136 | 22,34 |
| 19ч21бр | 250 | 180 | 170 | 33,92 |

**Описание товара**

обратные поворотные однодисковые чугунные применяются для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах