**раны МАРШАЛ Ру25 с редуктором (11с67п 2СП) под приварку 09Г2С**



|  |
| --- |
| **Давление номинальное PN, МПа (кг/см2):** 25**Характеристика рабочей среды:** вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, и прочие среды, кроме токсичных**Температура рабочей среды, °С:** от – 60°С до + 180 °С**Тип присоединения:** под приварку**Класс герметичности ГОСТ 9544-93:** "A"**Материал шара:** сталь 12Х18Н10Т**Климатическое исполнение:** УХЛ1 по ГОСТ 15150-69**Материал шпинделя:** сталь 20X13**Материал корпуса, рукоятки, фланца и патрубка:** сталь 09Г2С**Материал прокладок:** резина ИРП-1401, паронит, биконит**Материал уплотнительного кольца:** фторопласт Ф4К20, ГОСТ 10007-80 |