**Привод распашных ворот RotaMatic 2**для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

Предложение:**469 € \*\***

* Надежный электромеханический привод распашных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
* Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
* Вес створки макс. 220 кг
* Плавный пуск и плавный останов
* Регулируемое ограничение усилий
* Возможность программирования функции «проходная створка» 

<http://www.hoermann.by/aktion2014/by/img/products/big/drehtor-antrieb-rotamatic2.jpg?1393585252>

**Привод откатных ворот
LineaMatic**для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

Предложение:**369 € \*\***

* Привод откатных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
* Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм - Вес створки макс. 300 кг
* Плавный пуск и плавный останов
* Регулируемое ограничение усилий
* Возможность программирования функции для прохода людей
* В стоимость включена зубчатая рейка 5 м и 5 комплектов крепежного материала

<http://www.hoermann.by/aktion2014/by/img/products/big/schiebetor-antrieb-lineamatic.jpg?1393585251>