***30нж99нж Ру 2,5МПа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задвижка нержавеющая 30нж99нж** клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250 в качестве запорного устройства на жидкии и газообразные, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой, при давлении до 2,5 МПа и температуре до +350С.Технические характеристики:**Рабочая среда** - вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты, коррозионные среды слабой агрессивности при температуре +350С**Герметичности затвора** - класс «А» по ГОСТ 9544-93**Давление условное PN, МПа (кгс/см²)** - 2,5 (25)**Присоединение к трубопроводу** - фланцевое по ГОСТ 12815-80**Материал корпуса** – сталь 12Х18Н9ТЛ**Привод** - ручной (маховик)**Общий вид**задвижка 30нж99нж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр** | **Длина L, мм.** | **Масса, кг** | **Цена, руб.** |
| 50 | 180 | 26 |   |
| 80 | 280 | 44 |   |
| 100 | 300 | 74 |   |
| 150 | 350 | 121 |   |
| 200 | 400 | 230 |   |
| 250 | 450 | 259 |   |

 |