***30нж15нж Ру 4,0МПа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задвижка нержавеющая 30нж15нж** клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 в качестве запорного устройства на жидкии и газообразные, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой, при давлении до 4,0 МПа и температуре до +565С.  Технические характеристики:  **Рабочая среда** - агрессивная, по отношению к которой применяемая материалы коррозионностойкие –вода, пар, аммиак, влажный природный природный газ, нефтепродукты,содержащие сероводоро до 01% с температурой от -60 до +565С **Герметичности затвора** - класс «А» по ГОСТ 9544-93 **Давление условное PN, МПа (кгс/см²)** - 4,0 (40) **Присоединение к трубопроводу** - фланцевое по ГОСТ 12815-80 **Материал корпуса** – сталь 12Х18Н9ТЛ **Привод** - ручной (маховик)  **Общий вид**  задвижка 30нж15нж   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Диаметр** | **Длина L, мм.** | **Масса, кг** | **Цена, руб.** | | 50 | 250 | 31 |  | | 80 | 310 | 50 |  | | 100 | 350 | 82 |  | | 150 | 450 | 130 |  | | 200 | 550 | 210 |  | | 250 | 450 | 357 |  | | 300 | 500 | 529 |  | |