***30нж15нж Ру 4,0МПа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задвижка нержавеющая 30нж15нж** клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 в качестве запорного устройства на жидкии и газообразные, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой, при давлении до 4,0 МПа и температуре до +565С.Технические характеристики:**Рабочая среда** - агрессивная, по отношению к которой применяемая материалы коррозионностойкие –вода, пар, аммиак, влажный природный природный газ, нефтепродукты,содержащие сероводоро до 01% с температурой от -60 до +565С**Герметичности затвора** - класс «А» по ГОСТ 9544-93**Давление условное PN, МПа (кгс/см²)** - 4,0 (40)**Присоединение к трубопроводу** - фланцевое по ГОСТ 12815-80**Материал корпуса** – сталь 12Х18Н9ТЛ**Привод** - ручной (маховик)**Общий вид**задвижка 30нж15нж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр** | **Длина L, мм.** | **Масса, кг** | **Цена, руб.** |
| 50 | 250 | 31 |   |
| 80 | 310 | 50 |   |
| 100 | 350 | 82 |   |
| 150 | 450 | 130 |   |
| 200 | 550 | 210 |   |
| 250 | 450 | 357 |   |
| 300 | 500 | 529 |   |

 |