**45с13нж, 45нж13нж**

**Материал корпуса:** cталь 20 — 45с13нж, сталь 12х18н9тл — 45нж13нж
**Материал уплотнения:** нержавеющая сталь
**Тип присоединения:** под приварку
**Среда:** пар, конденсат
**Температура:** +300°С
**Условное давление:** 40 кгс/см2 (4.0 МПа)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
| 45с13нж | 10 | 80 | 70 | 0,83 |
| 45с13нж | 15 | 90 | 73 | 1,15 |
| 45с13нж | 20 | 100 | 77 | 1,54 |
| 45с13нж | 25 | 120 | 81 | 1,94 |
| 45с13нж | 32 | 140 | 84 | 3,0 |
| 45с13нж | 40 | 170 | 95 | 4,15 |
| 45с13нж | 50 | 200 | 100 |  |