**Затворы с чугунным диском 32ч01р (КАЗ )**



|  |
| --- |
| **Характеристика рабочей среды:** вода техническая (холодная,горячая)  **Температура окружающей среды, °С:** от -15 до +40  **Температура рабочей среды, °С:** до +100  **Давление условное Ру кгс/кв.см:** 16 (1,6МПа)  **Материал корпуса:** чугун СЧ18 ГОСТ 1412-85  **Материал уплотнения затвора:** Эластоллан С70А  **Тип присоединения:** между фланцами  **Класс герметичности ГОСТ 9544-93:** С  **Тип привода:** рычаг  **Привод:** ручной |

| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- |
| Затвор дисковый 32ч01р | 50 | 46 | 2,7 |
| Затвор дисковый 32ч01р | 80 | 50 | 3,6 |
| Затвор дисковый 32ч01р | 100 | 55 | 6,2 |