**Затворы с чугунным диском 32ч01р (КАЗ )**



|  |
| --- |
| **Характеристика рабочей среды:** вода техническая (холодная,горячая)**Температура окружающей среды, °С:** от -15 до +40**Температура рабочей среды, °С:** до +100**Давление условное Ру кгс/кв.см:** 16 (1,6МПа)**Материал корпуса:** чугун СЧ18 ГОСТ 1412-85**Материал уплотнения затвора:** Эластоллан С70А**Тип присоединения:** между фланцами**Класс герметичности ГОСТ 9544-93:** С**Тип привода:** рычаг**Привод:** ручной |

| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- |
| Затвор дисковый 32ч01р | 50 | 46 | 2,7 |
| Затвор дисковый 32ч01р | 80 | 50 | 3,6 |
| Затвор дисковый 32ч01р | 100 | 55 | 6,2 |