{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Панельные ограждения","Элементы панельных ограждений","Модульные ограждения"],"not_rendered":{"charts":0,"images":58,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Панельные ограждения","index":0,"n_rows":58,"n_cols":21,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[4,0,4,8],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,14,6,15],[7,14,20,14],[7,15,20,15],[7,19,20,19],[8,0,23,0],[8,1,10,1],[11,1,15,1],[16,1,23,1],[21,14,35,14],[21,15,31,15],[21,19,31,19],[24,0,35,0],[24,1,29,1],[30,1,35,1],[32,15,33,15],[32,19,35,19],[34,15,35,15],[43,0,43,1],[43,2,43,7],[36,0,41,0],[36,1,38,1],[36,14,37,15],[36,19,37,19],[36,20,37,20],[38,14,38,15],[39,1,41,1],[42,0,42,8],[36,16,37,16],[36,17,37,17],[36,18,37,18],[56,0,56,8],[57,0,57,8],[55,0,55,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,0,48,8],[49,0,49,8],[50,0,50,8],[51,0,51,8],[52,0,52,8],[53,0,53,8],[54,0,54,8]]}
[]
[]
[]
[]
["4.2. Панельные ограждения Grand Line®"]
[null,null,null,null,null,null,null,"цены действительны с "]
["Изображение продукции","Наименование","Высота/ Ширина, м.","Цвет/покрытие","Кол-во ребер, шт.","Вес панели, кг","Кол-во в упаковке, шт.","Розничная цена за 1 панель, шт/руб.","Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб.Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!",null,null,null,null,null,"Наименование",null,"Высота/ Ширина,м","Кол-во отверстий, шт.","Вес, кг/шт.","Кол-во в упаковке, шт.","Розничная цена, шт./руб."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Цена, п.м./руб.",null,"скидка 18",null,null,null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    с отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                           и заглушкой                                                                                                                                                                                                                                         ","62*55",1.1000000000000001,2,2.94,96,383]
[null,"Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ \nячейка основная 200*55 мм  \nдиаметр прутка 3,5 мм","1,53*2,5","зеленый RAL 6005",3,7.37,80,39.81,26.74,null,{"$f":"H9*0.82","v":32.644199999999998},null,null,null,null,null,null,3,null,null,722]
[null,null,"1,73*2,5","зеленый RAL 6005",3,8.41,80,42.68,27.47,null,{"$f":"H10*0.82","v":34.997599999999998},null,null,null,null,null,null,3,null,null,722]
[null,null,"2,03*2,5","зеленый RAL 6005",4,9.98,80,47.51,29.83,null,38.958199999999998,null,null,null,null,null,null,4,null,null,722]
[null,"Панель MEDIUM \nЦИНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ячейка основная 200х55 мм\nдиаметр прутка  3,8 мм","1,03*2,5","цинк",2,6.46,70,30.56,19.649999999999999,null,25.059199999999997,null,null,null,null,null,1.3,2,3.48,null,453]
[null,null,"1,53*2,5","цинк",3,10.39,70,43.31,27.89,null,35.514200000000002,null,null,null,null,null,"1,50*",2,4.0199999999999996,null,482]
[null,null,"1,73*2,5","цинк",3,11.53,70,46.17,29.76,null,37.859400000000001,null,null,null,null,null,1.7,2,4.5599999999999996,null,547]
[null,null,"2,03*2,5","цинк",4,13.73,70,54.98,35.840000000000003,null,45.083599999999997,null,null,null,null,null,1.9,2,5.9,null,585]
[null,null,"2,43*2,5","цинк",4,16,70,64.08,42.33,null,52.545599999999993,null,null,null,null,null,"2,00*",3,5.36,null,616]
[null,"Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ\nячейка основная  200х55 мм\nдиаметр прутка  4 мм","0,63*2,5","зеленый RAL 6005",2,4.88,210,24.2,17.329999999999998,null,19.843999999999998,null,null,null,null,null,"2,20*",3,5.9,null,678]
[null,null,"1,03*2,5 ","зеленый RAL 6005",2,7.15,70,33.450000000000003,23.12,null,27.429000000000002,null,null,null,null,null,"2,40*",3,6.43,null,736]
[null,null,"1,53*2,5","зеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",3,10.69,70,47.51,31.86,null,null,null,null,null,null,null,"2,50*",4,6.7,null,740]
[null,null,"1,73*2,5","зеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",3,11.83,70,50.78,34.28,null,null,null,null,null,null,null,3,4,8.0399999999999991,null,885]
[null,null,"1,73*3,0","зеленый RAL 6005",3,14.27,70,60.8,31.9,null,null,null,null,null,null,null,4,6,10.72,null,1108]
[null,null,"2,03*2,5","зеленый RAL 6005   \nсерый RAL 7040\nкоричневый RAL 8017",4,14.06,70,60.51,40,null,null,null,null,null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                            с полимерным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                с отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                     и заглушкой                                                                                                                                                                                                                                       ","62*55",1.1000000000000001,2,2.94,96,500]
[null,null,"2,03*3,0","зеленый RAL 6005",4,16.790299999999998,70,72.41,37.299999999999997,null,null,null,null,null,null,null,1.3,2,3.48,null,591]
[null,null,"2,43*2,5","зеленый RAL 6005",4,16.3,70,70.53,46.65,null,null,null,null,null,null,null,"1,50*",2,4.0199999999999996,null,663]
[null,"Панель PROFI\nЦИНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ячейка основная 200х55 мм\nдиаметр прутка  4,8 мм","0,63*2,5","цинк",2,8.07,180,33.71,19.649999999999999,null,null,null,null,null,null,null,1.7,2,4.5599999999999996,null,752]
[null,null,"1,03*2,5","цинк",2,11.96,60,46.17,25.88,null,null,null,null,null,null,null,1.9,2,5.9,null,839]
[null,null,"1,53*2,5","цинк",3,17.63,60,65.349999999999994,36.700000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"2,00***",3,5.36,null,857]
[null,null,"1,73*2,5","цинк",3,19.579999999999998,60,69.55,39.11,null,null,null,null,null,null,null,"2,20**",3,5.9,null,944]
[null,null,"2,03*2,5","цинк",4,23.3,60,82.84,47,null,null,null,null,null,null,null,"2,40**",3,6.43,null,998]
[null,null,"2,43*2,5","цинк",4,27.19,60,96.54,55.3,null,null,null,null,null,null,null,"2,50***",4,6.7,null,1039]
[null,"Панель PROFI С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ \nячейка основная 200х55 мм \nдиаметр прутка 5 мм","0,63*2,5","зеленый RAL 6005",2,8.3121000000000009,180,36.03,22.07,null,null,null,null,null,null,null,"3,00***",4,8.0399999999999991,null,1246]
[null,null,"1,03*2,5","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040",2,12.318800000000001,60,50.51,29.48,null,null,null,null,null,null,null,"4,00***",6,10.72,null,1661]
[null,null,"1,53*2,5","зеленый RAL 6005",3,18.158899999999999,60,70.09,40.89,null,null,null,null,null,null,"60*80","4,00**",6,18.2,"индивидуально",2654]
[null,null,"1,73*2,5","зеленый RAL 6005",3,20.167399999999997,60,76.53,43.88,null,null,null,null,null,null,null,"5,00**",8,22.75,null,3317]
[null,null,"2,03*2,5","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nсиний RAL 5005",4,23.999000000000002,60,89.07,51.45,null,null,null,null,null,null,"80*80",4,6,20,null,2897]
[null,null,"2,43*2,5","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040",4,28.005700000000001,60,103.76,59.94,null,null,null,null,null,null,null,5,8,25,null,3698]
[null,"Панель BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200х55 мм \nдиаметр прутка вертикального 5 мм \nдиаметр прутка горизонтального 6 мм","1,03*2,5","зеленый RAL 6005","-",14.43,50,66.459999999999994,36.32,null,null,null,null,null,"Крепление скоба (болт М6*85/25/100  + гайка антивандальная М6 или или винт М6*30)",null,null,"оцинкованное  / с полимерным покрытием",0.05,100,51]
[null,null,"2,03*2,5 ","зеленый RAL 6005","-",27.5,40,112.86,60.96]
[null,null,"2,43*2,5","зеленый RAL 6005","-",32.729999999999997,40,134.26,72.150000000000006,null,null,null,null,null,"Крепление скоба саморез",null,null,null,null,null,32]
[null,"Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200х55 мм диаметр прутка вертикального 4,8 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм","1,03*2,5","цинк","-",14.11,50,64.08,33.07]
[null,null,"2,03*2,5","цинк","-",26.88,40,108.31,57.18]
[null,null,"2,43*2,5","цинк","-",31.99,40,128.85,65.38]
[]
[]
["Примечание"]
["ВНИМАНИЕ! Расчет погонного метра панели LIGHT производится со столбами 51мм и креплением скоба+саморез"]
["Производство не складских панелей LIGHT принимаются  под заказ от 500 штук. Покраска панелей Light в цвета, кроме RAL 6005, производится только от 500 п.м. ограждения"]
["При заказе  Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20"]
["При заказе  Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25"]
["При заказе  Панелей с ячейкой 100*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,20"]
["При заказе  Панелей с ячейкой 150*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,10"]
["При заказе  Панелей с ячейкой 200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,07"]
["При заказе  Панелей с ячейкой 200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 0,95"]
["Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005,  серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014 "]
["Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой  10 %, в количестве не менее 300 погонных метров"]
["Панели, не помеченные как \"поддерживаются на складе в цинке\", в цинке и полимерном покрытии производятся в количестве от 300 штук."]
["Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему"]
["Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются."]

{"sheet":"Элементы панельных ограждений","index":1,"n_rows":43,"n_cols":19,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,17,1,18],[2,17,2,18],[4,0,4,18],[6,1,6,2],[6,11,6,12],[7,13,9,13],[7,14,9,14],[7,15,20,15],[7,16,9,16],[7,17,9,17],[7,18,9,18],[13,14,15,14],[13,16,15,16],[13,17,15,17],[13,18,15,18],[16,18,18,18],[19,0,22,0],[19,1,20,1],[19,4,20,4],[13,13,15,13],[16,10,18,10],[11,11,11,12],[12,1,18,1],[7,0,18,0],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,7,11,7],[7,10,9,10],[7,11,9,12],[10,10,11,10],[10,11,10,12],[12,2,18,2],[12,7,18,7],[12,11,12,12],[13,10,15,10],[13,11,15,12],[21,1,22,1],[21,4,22,4],[21,10,22,10],[21,11,22,12],[21,13,22,13],[16,14,18,14],[16,16,18,16],[16,17,18,17],[21,14,22,14],[21,15,22,15],[21,16,22,16],[21,17,22,17],[16,11,18,12],[16,13,18,13],[20,11,20,12],[19,5,41,5],[19,7,22,7],[19,11,19,12],[25,15,26,15],[25,17,26,17],[28,17,30,17],[29,8,30,8],[27,8,28,8],[27,11,27,12],[21,18,22,18],[23,10,24,10],[23,11,24,12],[23,13,24,13],[23,14,24,14],[23,15,24,15],[23,16,24,16],[23,17,24,17],[23,18,24,18],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,3,26,3],[24,6,26,6],[24,7,26,7],[24,8,26,8],[25,10,26,10],[25,11,26,12],[25,14,26,14],[27,0,28,0],[27,1,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[31,0,32,0],[31,1,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[29,0,30,0],[29,1,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[28,14,30,14],[28,15,30,15],[34,13,34,16],[35,1,35,2],[35,11,35,12],[36,1,36,2],[36,10,36,18],[37,1,37,2],[37,10,37,18],[31,8,32,8],[31,11,31,12],[32,10,34,10],[32,11,32,12],[32,13,32,16],[33,1,33,2],[33,11,33,12],[33,13,33,16],[34,1,34,2],[34,11,34,12],[28,10,30,10],[28,11,30,12],[42,0,42,8],[38,8,39,8],[38,10,38,18],[39,10,39,18],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[40,10,40,18]]}
[]
[]
[]
[]
["4.3. Элементы панельных ограждений Grand Line®"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"цены действительны с "]
["Изображение продукции","Наименование",null,"Высота/ Ширина, м","Цвет / покрытие","Кол-во отверстий, шт.","Вес, кг/шт.","Кол-во в упаковке, шт.","Цена, шт./руб.",null,"Изображение продукции","Наименование",null,"Высота/ Ширина, м","Цвет / покрытие","Кол-во отверстий, шт.","Вес, кг/шт.","Кол-во в упаковке, шт.","Цена, шт./руб."]
[null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        с отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                     и заглушкой                                                                                                                                                                                                                                       ","62*55",1.5,"цинк",2,4.07,96,15.33,null,null,"Наконечник  универсальный",null,0.55000000000000004,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nцинк","-",1.1100000000000001,20,11.48]
[null,null,null,2,"цинк",3,5.42,null,19.59]
[null,null,null,2.2000000000000002,"цинк",3,5.96,null,21.56]
[null,null,null,2.5,"цинк",4,6.78,null,23.53,null,null,"Наконечник прямой 550 мм",null,0.55000000000000004,"зеленый RAL 6005",null,1.1000000000000001,"индивидуально",18.190000000000001]
[null,null,null,3,"цинк",4,8.1300000000000008,null,28.14,null,null,"Наконечник прямой 950 мм",null,0.95,"зеленый RAL 6005",null,1.86,"индивидуально",40.58]
[null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                            с полимерным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                с отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                     и заглушкой                                                                                                                                                                                                                                       ","62*55",1.1000000000000001,"зеленый RAL 6005",2,2.98,96,15.9,null,null,"Наконечник для уличного освещения NEW",null,"78,5 х 40,5","-",null,4,"индивидуально",87.29]
[null,null,null,1.5,"зеленый RAL 6005",2,4.07,null,21.08,null,null,"Фиксатор проволоки в наконечнике                                 (скоба + болт М6*40 + гайка М6)",null,"-","цинк",null,2E-3,200,0.41]
[null,null,null,2,"зеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",3,5.42,null,27.25]
[null,null,null,2.2000000000000002,"зеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",3,5.96,null,30.02]
[null,null,null,2.5,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nсиний RAL 5005\nкоричневый RAL 8017",4,6.78,null,33.04,null,null,"Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная   для крепления наконечника универсального к столбу",null,"-","-",null,"-",100,0.6]
[null,null,null,3,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040",4,8.1300000000000008,null,39.619999999999997]
[null,null,null,"4*","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040",6,10.84,null,51.55]
[null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    с заглушкой                                                                                                                                                                                                                                         ",51,2,"цинк","-",3.32,140,14.88,null,null,"Планка притворная для навесного замка",null,"-","зеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,12.88]
[null,null,51,2.5,null,null,4.1500000000000004,null,18.48,null,null,"Основание для столба с болтовым соединением",null,"-","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040                                                                                   цинк",null,0.72,2,15.71]
[null,"Столб оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                                            с полимерным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                с заглушкой                                                                                                                                                                                                                                       ",51,2,"зеленый RAL 6005",null,3.32,null,17.87,null,null,"Фланец оцинкованный с полимерным покрытием треугольный или прямоугольный (приварен к столбу 62*55)  \nВозможно  только для столбов высотой  до 3 метров",null,"-","зеленый RAL 6005",4,3.37,50,20.13]
[null,null,51,2.5,null,null,4.1500000000000004,null,22.96]
[null,"Укосина","42*21",2,"зеленый RAL 6005",null,1.95,140,13.23,null,null,"Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию",null,"-","цинк","-",0.11,"индивидуально",0.95]
[null,"Крепление скоба","болт М6*25 + гайка антивандальная М6","-","зеленый RAL 6005\nцинк",null,0.05,100,1.62]
[null,null,"болт М6*85/100 + гайка антивандальная М6",null,"зеленый RAL 6005 серый RAL 7040\nсиний RAL 5005 коричневый RAL 8017 цинк",null,null,null,null,null,null,"Винтовая опора без фланца",null,1.2,"цинк","-",6.65,"1 шт.",53.52]
[null,null,"винт М6*30",null,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040",null,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,8.35,null,68.69]
[null,"Крепление (2 скобы и болт М6х40) ",null,"-","зеленый RAL 6005",null,0.08,100,2.83,null,null,"Болт М16*80 для крепления столба к винтовой опоре без фланца",null,"-","цинк","-",0.16,"индивидуально",0.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Винтовая опора на фланце",null,1.2,"цинк","-",5.5,"1 шт.",56.64]
[null,"Крепление скоба (саморез 5,5*35)",null,"-","зеленый RAL 6005\nцинк",null,null,100,1.02,null,null,null,null,1.5,null,null,8.65,null,58.86]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,11.8,null,74.510000000000005]
[null,"Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)",null,"62*55","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nкоричневый RAL 8017\nцинк",null,0.1,100,2.83,null,null,"Инструмент для монтажа винтопор",null,"-","зеленый RAL 6005","-",9.6,"1 шт.",174.74]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)",null,"в бухте 10 погонных метров",null,null,null,"1 шт.",46.59]
[null,"Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)",null,"80*80","зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nцинк",null,0.1,100,3.63,null,null,"Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ",null,"в бухте 400 погонных метров",null,null,null,"1 шт.",73.930000000000007]
[null,"Крепление хомут 51 мм (укомплектован антивандальными гайками М6)",null,"51 мм","зеленый RAL 6005\nцинк",null,0.1,100,2.83,null,null,"Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне",null,"в бухте 400 погонных метров",null,null,null,"1 шт.",23.63]
[null,"Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)",null,"62*55","зеленый RAL 6005\nцинк",null,0.1,100,2.83,null,null,"Клипсатор                                                                                используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей",null,"0,55*0,17","-","-",2,"1 шт. ",965.64]
[null,"Крепление для рулонной сетки\n(пластиковая скоба+саморез)",null,"-","нерж.",null,"-",100,0.7,null,"* столбы изготавливаются с втулками"]
[null,"Клипса соединительная",null,"-","нерж.",null,8.0000000000000002E-3,1500,1.24,null,"Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах:зеленый RAL 6005,синий RAL 5005,серый RAL 7040, белый RAL 9016,желтый RAL 1021,красный RAL 3020,вишневый RAL 3005,коричневый RAL 8017,черный RAL 9005,бежевый RAL 1014 "]
[null,"Наконечник L на столб 62*55",null,0.55000000000000004,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nцинк",null,0.9,16,19.72,null,"Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой  10 %, в количестве не менее 300 погонных метров"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются."]
[null,"Наконечник  V на столб 62*55",null,0.55000000000000004,"зеленый RAL 6005\nсерый RAL 7040\nцинк",null,0.9,16,24.55,null,"Все цены указаны с НДС "]
[]
["Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются."]

{"sheet":"Модульные ограждения","index":2,"n_rows":47,"n_cols":26,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[4,2,4,25],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,7],[6,8,6,15],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[6,20,7,23],[6,24,6,25],[7,8,7,15],[7,24,7,25],[8,0,11,0],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,4,11,7],[8,8,8,11],[8,12,8,15],[8,17,9,23],[8,24,8,25],[9,8,9,15],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[10,14,10,15],[10,17,13,17],[10,18,13,18],[10,19,11,19],[12,0,13,7],[12,8,12,15],[12,19,13,19],[12,24,13,24],[12,25,13,25],[13,8,13,11],[13,12,13,15],[10,20,13,23],[10,24,11,24],[10,25,11,25],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[11,14,11,15],[14,18,15,18],[14,20,15,23],[15,8,15,11],[15,12,15,15],[16,0,16,25],[17,2,17,4],[17,5,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,16],[17,17,17,20],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,4,15,7],[14,8,14,11],[14,12,14,15],[14,17,15,17],[17,21,17,22],[17,23,17,25],[18,0,19,0],[18,2,19,4],[18,5,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,16],[18,17,19,20],[18,21,19,22],[18,23,18,25],[19,5,19,7],[19,8,19,11],[19,12,19,16],[19,23,19,25],[20,0,23,0],[20,2,23,4],[20,5,20,7],[20,8,20,11],[20,12,20,16],[20,17,21,20],[22,23,22,25],[23,5,23,7],[23,8,23,11],[23,12,23,16],[23,23,23,25],[24,0,29,0],[24,2,29,4],[24,5,25,7],[24,8,25,11],[24,12,25,16],[20,21,23,22],[20,23,20,25],[21,5,21,7],[21,8,21,11],[21,12,21,16],[21,23,21,25],[22,5,22,7],[22,8,22,11],[22,12,22,16],[22,17,23,20],[24,17,24,20],[24,21,29,22],[24,23,24,25],[25,17,25,20],[25,23,25,25],[26,5,27,7],[26,8,27,11],[26,12,27,16],[26,17,26,20],[26,23,26,25],[27,17,27,20],[27,23,27,25],[28,5,29,7],[28,8,29,11],[28,12,29,16],[28,17,28,20],[28,23,28,25],[29,17,29,20],[29,23,29,25],[30,23,30,25],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[31,8,31,11],[31,12,31,16],[31,17,31,20],[31,21,31,22],[31,23,31,25],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[30,8,30,11],[30,12,30,16],[30,17,30,20],[30,21,30,22],[34,0,35,0],[34,2,35,4],[34,5,35,7],[34,8,35,11],[34,12,35,16],[34,17,34,20],[32,21,33,22],[32,23,32,25],[33,5,33,7],[33,8,33,11],[33,12,33,16],[33,23,33,25],[32,0,33,0],[32,2,33,4],[32,5,32,7],[32,8,32,11],[32,12,32,16],[32,17,33,20],[36,23,36,25],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[37,8,37,11],[37,12,37,16],[37,17,37,20],[37,21,37,22],[37,23,37,25],[34,21,35,22],[34,23,34,25],[35,17,35,20],[35,23,35,25],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[36,8,36,11],[36,12,36,16],[36,17,36,20],[36,21,36,22],[38,23,38,25],[39,2,39,4],[39,5,39,7],[39,8,39,11],[39,12,39,16],[39,17,39,20],[39,21,39,22],[39,23,39,25],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[38,8,38,11],[38,12,38,16],[38,17,38,20],[38,21,38,22],[40,23,40,25],[41,2,41,4],[41,5,44,7],[41,8,41,11],[41,12,41,16],[41,17,44,20],[41,21,41,22],[41,23,41,25],[42,2,42,4],[42,8,42,11],[40,2,40,4],[40,5,40,7],[40,8,40,11],[40,12,40,16],[40,17,40,20],[40,21,40,22],[44,23,44,25],[45,0,45,25],[46,0,46,25],[42,12,42,16],[42,21,42,22],[42,23,42,25],[43,0,44,0],[43,2,43,4],[43,8,44,11],[43,12,44,16],[43,21,44,22],[43,23,43,25],[44,2,44,4]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"4.4. Модульные ограждения Grand Line®"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"цены действительны с "]
["Изображение продукции",null,"Наименование","Высота ограждения, м","Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line® ",null,null,null,"Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!",null,null,null,null,null,null,null,null,"Изображение продукции","Наименование","Высота ограждения, м","Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line® ",null,null,null,"Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Цена, руб/п.м.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Цена, руб/п.м."]
[null,null,"Ограждение Grand Line®  Эконом",2,"Труба 40*20*2500 мм  - 2 шт.   \nCтолб 62*55*2500 (3000) мм  - 1 шт. \nХ - кронштейн - 2 шт.\nСаморезы 5,5*19",null,null,null,"Цинк",null,null,null,"Полимер",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cтойка 84*48"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cтолб 62*55",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2500,3000]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2500,null,3000,null,2500,null,3000,null,null,null,"Ограждение Grand Line®   Премиум",1.65,"Панель  860*1600 (1970)мм - 3 шт.\nНаправляющая  60*20*2500 мм - 2 шт.\nСтойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт.\nКрышка универсальная - 1 шт.\nСаморезы 5,5*19",null,null,null,50.18,52.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,19.11,null,20.81,null,27.61,null,30.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cтолб 62*55",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,55.71,58.23]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2500,null,null,null,3000]
[null,null,"Ограждение Grand Line®    Стандарт",1.65,"Панель  860*1600 (1970)мм - 3 шт. \nCтолб  62*55*2500 (3000) мм -1 шт.        \nНаправляющая  60*20*2500 мм - 2 шт.  \nТ - кронштейн - 2 шт.\nСаморезы 5,5*19",null,null,null,51.76,null,null,null,54.24,null,null,null,null,null,"Ограждение Grand Line®  Премиум  Плюс",2,"Панель  860*1600 (1970) мм - 3 шт.\nНаправляющая  60*20*2500 мм  - 3 шт.\nДекор. полотно 360*2500 мм - 1 шт.\nСтойка 84*48*2500 (3000) мм  - 2 шт.\nСтолб 62*55*3000 - 1 шт (обязат. для ограждения 2,4 м)\nКрышка универсальная - 1 шт. / Крышка - 2 шт.\nСаморезы 5,5*19",null,null,null,70.23,72.900000000000006]
[null,null,null,2,null,null,null,null,57.29,null,null,null,59.77,null,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,91.09,93.81]
["Элементы модульных ограждений Grand Line®"]
["Изображение продукции",null,"Наименование",null,null,"Габаритные размеры, мм                             ",null,null,"Кол-во в упак , шт",null,null,null,"Вес, кг/шт",null,null,null,null,"Цвет/покрытие",null,null,null,"Толщина, мм",null,"Цена, руб/шт"]
[null,null,"Панель Премиум",null,null,"860*1600",null,null,100,null,null,null,5.9,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,0.5,null,19.78]
[null,null,null,null,null,"860*1970 ",null,null,100,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.39]
[null,null,"Труба                   ",null,null,"40*20*2500  ",null,null,180,null,null,null,2.4500000000000002,null,null,null,null,"цинк ",null,null,null,1,null,8.94]
[null,null,null,null,null,"40*20*3000",null,null,180,null,null,null,2.94,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.72]
[null,null,null,null,null,"40*20*2500  ",null,null,180,null,null,null,2.4500000000000002,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,null,null,13.29]
[null,null,null,null,null,"40*20*3000",null,null,180,null,null,null,2.94,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.49]
[null,null," Cтолб + заглушка",null,null,"62*55*2000   ",null,null,96,null,null,null,5.42,null,null,null,null,"цинк",null,null,null,1.4,null,17.899999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"зеленый RAL 6005",null,null,null,null,null,25.57]
[null,null,null,null,null,"62*55*2500     ",null,null,96,null,null,null,6.78,null,null,null,null,"цинк",null,null,null,null,null,21.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,null,null,30.88]
[null,null,null,null,null,"62*55*3000   ",null,null,96,null,null,null,8.1300000000000008,null,null,null,null,"цинк",null,null,null,null,null,25.57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,null,null,37.08]
[null,null,"Направляющая  ",null,null,"60*20*2500 ",null,null,162,null,null,null,3.3,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017              ",null,null,null,1,null,14.95]
[null,null," Декоративное полотно                                                         ",null,null,"360*2500    ",null,null,100,null,null,null,3.6,null,null,null,null,"бежевый RAL 1014",null,null,null,0.5,null,34.6]
[null,null," Стойка ",null,null,"84*48*2500",null,null,154,null,null,null,3.3,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017 ",null,null,null,1,null,15.71]
[null,null,null,null,null,"84*48*3000 ",null,null,154,null,null,null,3.96,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.86]
[null,null,"Х-кронштейн ",null,null,"248*109*40 ",null,null,42,null,null,null,0.25,null,null,null,null,"цинк",null,null,null,1.4,null,1.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017 ",null,null,null,null,null,2.99]
[null,null,"Т-кронштейн",null,null,"155*90*80",null,null,30,null,null,null,0.3,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,1.4,null,2.99]
[null,null,"Крышка универсальная",null,null,"100*87*20",null,null,80,null,null,null,0.02,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,0.5,null,1.18]
[null,null,"Заглушка GL 62*55",null,null,"62*55*30",null,null,200,null,null,null,null,null,null,null,null,"черный RAL 9005",null,null,null,"-",null,1.37]
[null,null,"L-кронштейн",null,null,"60*20*110",null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,"цинк",null,null,null,1.4,null,1.49]
[null,null,"Крышка",null,null,"87*50",null,null,160,null,null,null,0.01,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005                             коричневый RAL 8017",null,null,null,0.5,null,0.83]
[null,null,"Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL",null,null,"-",null,null,1000,null,null,null,6.0000000000000001E-3,null,null,null,null,"вишневый RAL 3005\nзеленый RAL 6005\nкоричневый RAL 8017",null,null,null,"-",null,0.04]
[null,null,"Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL",null,null,null,null,null,1000,null,null,null,6.0000000000000001E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,0.05]
[null,null,"Саморез металл-металл 5,5*19 бур.№3 цвет по RAL",null,null,null,null,null,250,null,null,null,6.0000000000000001E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,0.14000000000000001]
[null,null,"Саморез металл-дерево 4,8*35 цвет по RAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.14000000000000001]
["Цвета модульных ограждений GL:   зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017"]
["Декоративное полотно изготавливается под заказа в 4-х цветах: RAL1014, RAL3005, RAL6005, RAL8017"]