**Краны шаровые из углеродистой стали ГИДРОЗАТВОР 11с67пЦ цельносварные под приварку Ру40 с ручкой**



|  |
| --- |
| **Давление номинальное PN, МПа (кг/см2):** 40 |

| **Наименование** | **Ду** | **Длина, мм** | **Высота, мм** | **Эффективный диаметр** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран 11с67пЦ П | 15 | 200 | 90 | 15 | 0,75 |
| Кран 11с67пЦ П | 20 | 200 | 90 | 15 | 0,75 |
| Кран 11с67пЦ П | 25 | 230 | 100 | 17,5 | 0,95 |
| Кран 11с67пЦ П | 32 | 230 | 110 | 22 | 1,3 |
| Кран 11с67пЦ П | 40 | 200 | 120 | 28 | 2 |
| Кран 11с67пЦ П | 50 | 230 | 130 | 36,5 | 2,9 |